**Tabelle 2**

**Prioritäre Gewässerstrecken mit Schadenspotential**

**(nach Prioritäten geordnet, farbig = Erste Arbeitsgruppe 2022)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kommune** | **Gewässer** | **Betroffener** **Gewässerabschnitt****(Stat.-km)** | **Strecke****(Meter)** |
| Alfter | Hardtbach | 8,7 – 7,8 (Bonn)  |  900 |
| Bornheim | Breniger Mühlenbach | 2,9 – 1,9 | 1000 |
| Meckenheim | Altendorfer Bach | 2,6 – 5,6 | 3000 |
| Hennef | Lüppichsbach (OT Edgoven) | 0,1 – 0,4 | 300 |
| Hennef | Rosentaler Bach (OT Lanzenbach) | 0,2 – 0,8 | 600 |
| Königswinter | Dollendorfer Bach (Mühlenbach) | 1,3 – 1,8 | 500 |
| Königswinter | Fuchsbach | 0,2 – 0,3 | 100 |
| Sankt Augustin | Siemensbach (OT Niederberg) |  | 1000 |
| Meckenheim | Ersdorfer Bach | 2,5 – 4,2 | 1700 |
| Rheinbach | Eulenbach | 4,5 – 6,3 | 1800 |
| Rheinbach | Landgraben (OT Oberdrees) | 0 – 1,3 | 1300 |
| Swisttal | Straßfelder Flies | 4,65 – 5,2 | 550 |
| Swisttal | Swistbach (OT Heimerzheim) | 10,25 – 11,6 | 1350 |
| Much | Wahnbach (OT Much-Ort) | 22.6 – 21,6 | 1000 |
| Ruppichteroth | Dehrenbach (OT Oeleroth) | 0,0 – 0,7 | 700 |
| Ruppichteroth | Limbach (OT Oeleroth) | 0,1 – 0,3 | 200 |
| Ruppichteroth | Werschbach und NN | 0,0 – 0,8 | 800 |
| Troisdorf | Heimbach und Nebengewässer | 1,2 – 3,0 | 1800 |
| Troisdorf | Leyenbach | 0,4 – 0,65 | 250 |
| Eitorf | Ottersbach (OT Halft) | 0 – 1,6 | 1600 |
| Windeck | Irsenbach (OT Imhausen) | 0,0 – 0,7 | 700 |
| Lohmar | Jexmühlenbach | 0,1 – 1,6 | 1500 |
| Windeck | Trimbach/Ommerothsbach | 0,8 – 1,0 | 200 |
| Sankt Augustin | Wolfsbach (OT Hangelar) | 1,0 – 2,5 | 1500 |
| Wachtberg | NN Landgrabenweg (OT Niederbachem) | 0,6 – 0,0  | 600 |
| Neunkirchen-Seelscheid | Wahnbach und NN (OT Niedermiebach) | 28,2 – 28,1 | 100 |
| Neunkirchen-Seelscheid | Dreisbach (OT Ingersau) | 0,9 – 0,00 | 900 |
| Siegburg | Knigelbach | 2,1 – 2,7 | 600 |
| Bad Honnef | Möschbach (OT Rhöndorf) | 0,7 – 1,1 | 400 |
| Gesamtstrecke |  | 26950(einschl. 15100) |